**第二章 自动驾驶汽车定位**

简介

对于自动驾驶汽车来说，最关键的任务之一就是定位，准确、实时地确定装置的位置。在本章，我们首先研究不同的定位技术，包括GNSS，激光雷达（LiDAR）和高精度地图，视觉里程测量，以及其他航迹推算传感器。我们还研究了应用传感器融合技术来整合多个传感器以提供更精确定位的几个实际应用案例。

2.1 基于GNSS的定位技术

当人类驾驶汽车时，我们通常依靠全球导航卫星系统(GNSS)进行定位。当涉及到自主车辆定位时，我们也从GNSS开始。在本节中，我们将深入研究GNSS技术的细节，并了解应用于自动驾驶时GNSS的优缺点。

2.1.1 GNSS概述

GNSS由几个卫星系统组成:GPS、GLONASS、Galileo和北斗。在这里，我们以GPS为例来提供一个关于GNSS的概述。GPS提供可在GPS接收机中处理的编码卫星信号，允许接收机估计位置、速度和时间[1]。要做到这一点，GPS需要四个卫星信号来计算三维位置和接收机时钟的时间偏移。这些全球定位系统卫星的部署分散在6个轨道平面上，在距地球表面约20 200公里的近乎圆形轨道上，相对赤道倾斜55°，轨道周期约11小时58分钟。

卫星上产生的信号是由基频fo=10.23 MHz[1]产生的。这个信号是用原子钟来计时的，每天误差只有10-13秒。L波段的两个载波信号分别为L1和L2。通过fo的整数乘法生成。载波L1和L2被编码调制成双相位，为接收器提供卫星时钟读数，并传送轨道参数等信息。这些代码由一个状态为+1或-1的序列组成，对应于二进制值0或1。双相位调制是通过载波相位的180°位移来实现的，无论何时代码状态发生变化。卫星信号包含卫星轨道、轨道摄动、GPS时间、卫星时钟、电离层参数、系统状态信息等。导航信息由25个帧组成，每个帧包含1500位，每个帧又被转换成包含300位的5个副帧。

GNSS系统的下一个关键部分是参考坐标系的定义，它对于卫星运动的描述、观测数据的建模和结果的交互都是至关重要的。GNSS的工作需要两个参考系统:(a)用于描述卫星运动的空间固定惯性参考系统; (b)地球固定的地面参考系统，用以确定观测站的位置和说明卫星测地学的结果。利用这两个系统，利用已知的空间固定和地球固定的转换参数，直接在GNSS接收机和后处理软件中计算地球固定系统中接收机的位置。地球参考系按惯例定义为三轴，其中z轴与地球旋转轴重合，这是按惯例国际原点确定的。X轴与格林威治子午线相联系，y轴与Z轴和X轴正交，构成右手坐标系。GPS以WGS84为基准系统，与WGS84相关联的是一个旋转[2]的地心等势椭球体。

近年来，随着近十年来全球卫星定位系统(GNSS)卫星数量的不断增加，支持多个星座的GNSS接收机的出现也保持稳定。随着新GNSS星座的提升，几乎所有的新设备都被期望支持多个星座。支持多个星座的好处包括增加利用能力，特别是在有阴影的地区;提高精度，更多的卫星在视野中提高精度;提高了鲁棒性，因为独立系统更难被欺骗。

2.1.1 GNSS误差分析

理想情况下，使用GNSS，我们可以得到完美的定位结果，而不会有任何误差。然而，在GNSS中有多个地方可以引入错误。在本小节中，我们将回顾这些可能的误差贡献者。

**卫星时钟：**GNSS卫星上原子钟的任何微小误差都会导致接收器计算出的位置出现重大误差。大约10纳秒的时钟误差会导致3米的位置误差。

**轨道误差:** GNSS卫星在非常精确、众所周知的轨道上运行。然而，就像卫星时钟一样，它们的轨道也会有一点变化。当卫星轨道改变时，地面控制系统向卫星发送校正信号，对卫星星历表进行更新。即使有GNSS地面控制系统的校正，在轨道中仍然有小的误差，可能导致高达±2.5 m的位置误差。

**电离层延迟:** 电离层是离地80 ～ 600公里的大气层。这一层含有带电粒子，称为离子。这些离子会延迟卫星信号，并可能导致大量的卫星位置误差(通常为±5m)。电离层延迟随太阳活动、一年中的时间、季节、一天中的时间和位置而变化。这使得很难预测电离层延迟对计算位置的影响程度。电离层的延迟也根据通过电离层的信号的无线电频率而变化。

**对流层延迟:** 对流层是离地球表面最近的大气层。对流层延迟的变化是由对流层中湿度、温度和气压的变化引起的。由于对流层环境在一个局域内非常相似，所以基站和漫游接收器所经历的对流层延迟非常相似。这使得RTK GNSS可以补偿对流层延迟，下一小节将对此进行讨论。

**多路径:** 当GNSS信号从物体(如建筑物的墙壁)反射到GNSS天线时，就会发生多路径。由于反射回来的信号传到天线的距离很远，所以反射回来的信号到达接收器的时间稍微有些延迟。这个延迟信号会导致接收器计算错误的位置。

我们在图2.1中总结了这些贡献源的误差范围。要更详细地讨论这些错误，请参考[3,4,5,6]。




图2.1 GNSS系统误差

2.1.3 基于卫星的增强系统

卫星增强系统(SBAS)补偿现有的GNSS，以减少测量误差。SBAS弥补了GNSS在准确性、完整性、连续性和可用性方面的某些缺陷。SBAS的概念是基于遍布整个大陆的精确定位参考站的GNSS测量。然后将GNSS误差传输到计算中心，以计算差分校正和完整性信息，然后使用地球同步卫星在大陆上广播，作为原始GNSS信息的增强或覆盖。SBAS信息通过能够覆盖广大地区的地球同步卫星广播。

许多国家已经实施了自己的基于卫星的增强系统。欧洲有欧洲地球同步导航覆盖服务(EGNOS)，主要覆盖欧洲。美国有其广域扩增系统(WAAS)。中国已经启动北斗系统(BDS)，提供自己的SBAS实施。日本拥有多功能卫星增强系统(MSAS)。印度推出了自己的SBAS程序，命名为GPS和地理增强导航(GAGAN)，覆盖印度次大陆。所有的系统都符合一个通用的全球标准，因此都是兼容的，不可互操作的。

值得注意的是，大多数商业GNSS接收器都提供SBAS功能。详细地说，WAAS规范要求它为横向和纵向测量提供7.6 m或更少的位置精度，至少95%的时间。在特定位置对该系统的实际性能测量表明，该系统的横向好于1.0米，纵向好于1.5米。

2.1.4 实时运动和差分GPS

根据我们的经验，大多数商用的多星座GNSS系统提供的定位精度不超过2米半径。虽然这对人类司机来说已经足够了，但为了让自动驾驶汽车沿着道路行驶，它需要知道道路的位置。为了保持在特定的车道上，它需要知道车道的位置。自动驾驶汽车在车道上行驶时，其定位要求按分米计算。幸运的是，实时运动学(RTK)和差分GNSS确实提供分米级的定位精度。在本小节中，我们将研究RTK和差分GNSS如何工作。

RTK GNSS通过减少卫星时钟、不完全轨道、非球面延迟和三次方波延迟中的误差来达到高精度。图2.2展示了RTK GNSS的基本概念，纠正这些GNSS误差的一个好方法是在一个位置已知的基站上设置一个GNSS接收机。基站接收器根据卫星数据计算其位置，并将其与实际已知位置进行比较，然后识别出两者之间的差异。由此产生的误差修正可以从基地传达到车辆。

具体来说，RTK使用基于载波的测距，并提供比基于代码的定位精确数量级的范围(以及位置)。基于代码的定位是一种利用卫星伪随机码中包含的信息，通过粗采集码进行数据采集的处理技术。经过微分校正，这种处理技术的结果是5米的精度。载波测距是另一种通过载波相位接收器采集数据的处理技术，利用载波信号计算位置。载波信号具有比伪随机码高得多的频率，比单纯使用伪随机码具有更高的精度。伪随机码缩小参考量，载波码在差分校正后进一步缩小参考量，从而提高亚米精度。在基于carrier的测距中，通过确定卫星和飞行器之间的载波周期数，然后用这个数乘以载波波长来计算距离。计算范围仍然包括来自卫星时钟和星历表、电离层和对流层延迟等来源的误差。为了消除这些误差并利用基于carri er的测量精度，RTK性能要求测量数据从基站传输到车辆上。




图2.2 RTK GNSS

在RTK GNSS系统中，车辆通过融合模糊度分辨和差分校正的算法来确定自己的位置。车辆所能达到的位置精度取决于它到基站的距离和差分校正的精度。修正的精度与已知的基站位置和基站卫星观测的质量相同。因此，选址对于尽量减少干扰和多路径径等环境影响至关重要，基站和车载接收器和天线的质量也是如此。

2.1.5 精确的单点定位

虽然RTK GNSS系统提供了满足自动驾驶要求所需的亚分米级精度，但这种解决方案通常需要用户部署自己的基站，维护成本较高。在本小节中，我们将研究精确点定位(PPP) GNSS系统如何帮助缓解这一问题[7,8]。

图2.3显示了PPP GNSS方案如何工作。全世界部署了许多参考站，这些参考站实时接收精确的参考卫星轨道和参考GNSS卫星时钟。这些参考站然后计算应用于卫星定位结果的校正。一旦修正被计算出来，它们将通过卫星或互联网传递给最终用户。精确的卫星位置和时钟使卫星时钟误差和轨道误差最小化。然后，我们可以应用一个双频GNSS接收器来消除电离层的一阶效应，该效应与载波频率成正比。因此，采用双频GNSS测量组合可以完全消除一阶导数球延迟。此外，利用UNB模型对对流层延迟进行了修正[9]:为进一步提高精度，在估算位置和其他未知数[10]时，对剩余的对流层延迟进行了估计。通过结合这些技术，PPP能够提供分米到厘米级别的位置解决方案。

具体来说，PPP算法使用双频段接收机的输入码和相位观测，以及精确的卫星轨道和时钟，以计算精确的接收机坐标和时钟。来自所有卫星的观测数据都在一个过滤器中一起处理，比如扩展卡尔曼滤波器(EKF)。估计了位置、接收机时钟误差、对流层延迟和载波相位不确定性。EKF最大限度地降低了系统中的噪声，并能够利用厘米级精度来估计位置。通过连续的GNSS测量来改进EKF状态的估计，直到它们收敛到稳定而准确的值。

PPP与RTK定位的不同之处在于它不需要访问一个或多个临近基站，而且PPP提供的是绝对定位，而不是RTK提供的相对于基站的位置。PPP只需要精确的轨道和时钟数据，这些数据由地面处理中心通过相对稀疏的台站网络的参考站测量数据计算出来。请注意，PPP只涉及一个GPS接收器，因此，在用户附近不需要参考站。因此，PPP可以被视为一种全局位置方法，因为它的位置解引用了一个全局参考框架。因此，PPP提供了比RTK方法更大的定位一致性，在RTK方法中，位置解决方案相对于本地基站或多个基站。此外，PPP在结构上类似于SBAS系统。与SBAS相比，PPP提供的关键优势在于，它要求实时提供精确的参考GNSS轨道和时钟，从而达到厘米级精度